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Тюменская область
Тюменское муниципальное унитарное предприятие
«ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
ул. Одесская, 8, г. Тюмень, 625023 ИНН 7203262893 КПП 720301001 ОГРН 1117232012952 ОКПО 90902344  р/с 40702810306280002188 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 тел: (3452) 693-543, 
e-mail: tmup_teploseti@mail.ru, официальный сайт: www.tmup-tts.ru
_______________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
к системе теплоснабжения
№  	от « ___ »  	20___ г.

	Наименование Заявителя
	

	Юридический адрес Заявителя
	

	Фактический адрес Заявителя
	

	ФИО
ответственного лица
	

	Подключаемый Объект (наименование Объекта по запросу)
	

	Местонахождение подключаемого Объекта (адрес подключаемого Объекта)
	

	Назначение подключаемого Объекта (адрес подключаемого Объекта)
	

	Источник теплоснабжения
	

	Период строительства Объекта
	



	Суммарная максимальная часовая тепловая нагрузка подключаемого Объекта
	Тепловая нагрузка , Гкал/час

	
	
	Суммарная
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Технология

	
	Всего по Объекту, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	
	Подключаемая нагрузка
	
	
	
	
	

	
	Существующая нагрузка
	
	
	
	
	

	
	В т.ч. по этапам строительства
	
	
	
	
	

	
	1 этап
	Год, квартал
	Q общая -Гкал/час.

	
	2 этап
	Год, квартал
	Q общая -Гкал/час.

	
	3 этап
	Год, квартал
	Q общая -Гкал/час.

	
	4 этап
	Год, квартал
	Q общая -Гкал/час.

	
	5 этап
	Год, квартал
	Q общая -Гкал/час.



	Параметры (давление, температура) теплоносителя и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения
	Вид теплоносителя: горячая вода.
Параметры теплоносителя «горячая вода»:
· температурный график тепловой сети на источнике тепловой энергии: _____0С;
· при проектировании предусмотреть ограничение подачи теплоносителя на температурный график____ 0С, в точке подключения;
· давление в точке подключения на подающем трубопроводе в отопительный период:	_____кгс/см2;
· давление в точке подключения на обратном трубопроводе в отопительный период:_____кгс/см2;
· давление в точке подключения на обратном трубопроводе в межотопительный период:____кгс/см2;
· давление в точке подключения на обратном трубопроводе в межотопительный период:____кгс/см2;
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
· по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, - ±3%;
· по давлению в подающем трубопроводе, -±5%;
· по давлению в обратном трубопроводе, - ±0,2 кгс/см2.

	Требования к надежности теплоснабжения подключаемого Объекта (категория надежности)
	

	Требования к расположению точки подключения к тепловой сети, расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта, учета тепловой энергии и теплоносителей
	

	Требования в части схемы подключения Объекта
	

	Требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и
изоляции трубопроводов
	

	Требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии и теплоносителей
	

	Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого Объекта
	

	Дополнительные требования
	Разработанную проектную документацию на Объект согласовать с ТМУП «ТТС»

	Прочие условия
	Выполнение ТУ является необходимым условием подключения Объекта к тепловой сети. Подключение Объекта производится на основании заключенного Договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.

	Срок действия технических условий
	3 (три) года с даты выдачи указанных ТУ,
5 (пять) лет с даты выдачи указанных ТУ (при комплексном развитии территории.



Приложение: Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории с указанием точки присоединения (точки подключения). 




Генеральный директор 				                           П.В. Пантюшкин
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